1. **Zakup 3 szt. nowych automatycznych ekspresów do kawy.**

Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały następujące parametry:

Moc – minimum 1460 W

Ciśnienie pompy wodnej – 15 BAR

Stosowanie kawy - do wyboru: kawa ziarnista lub kawa mielona

Objętość pojemnika na wodę - nie mniej niż 1,8 L

Wielkość pojemnika na kawę ziarnistą - nie mniej niż 250 g

Regulowaną wysokość wylewki kawy

Przygotowywane napoje ; Kawa Americano, Cappuccino, Espresso, Kawa czarna, Latte Macchiato, gorąca woda, spienione mleko

Możliwość parzenia dwóch kaw czarnych jednocześnie

Możliwość parzenia dwóch kaw mlecznych jednocześnie

Gwarancja 24 miesiące

**Wymagane funkcje ekspresu:**

ekspres musi posiadać automatyczny system mleczny z wężykiem, funkcję robienia kawy Capuccino za naciśnięciem jednego przycisku, podświetlanie filiżanek, kolorowy wyświetlacz TFT, programowalną wielkość porcji, regulowane poziomy mocy kawy, oraz ilości pianki mlecznej, opcję gorącej wody, menu w języku polskim, tryb oszczędzania energii .

**Ekspres musi być wyposażony w następujące programy konserwacji:**

program odkamieniania, program płukania systemu mlecznego, program czyszczenia, automatyczne płukanie

**Wymiary**

Głębokość do 48 cm

Wysokość do 30 cm do 45

Szerokość do 25 cm

**Wymagane wyposażenie:** miarka do mielonej kawy, wężyk do mleka

**Realizacja: do 7 dni roboczych**

1. **Zakup 2 szt. nowych automatycznych ekspresów do kawy.**

Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały następujące parametry:

Moc – minimum 1460 W

Ciśnienie pompy wodnej – 15 BAR

Stosowanie kawy - do wyboru: kawa ziarnista lub kawa mielona

Objętość pojemnika na wodę - nie mniej niż 2,2 L

Wielkość pojemnika na kawę ziarnistą - nie mniej niż 270 g

Pojemnik na fusy – co najmniej 12 porcji

Regulowaną wysokość wylewki kawy

Przygotowywane napoje ; Kawa Americano, Cappuccino, Espresso, Kawa czarna, Latte Macchiato, Lungo, gorąca woda, mleczna pianka, gorące mleko

Możliwość parzenia dwóch kaw czarnych jednocześnie

Możliwość parzenia dwóch kaw mlecznych jednocześnie

Gwarancja 24 miesiące

**Wymagane funkcje ekspresu:**

ekspres musi posiadać automatyczny system mleczny z wężykiem, funkcję robienia kawy Capuccino za naciśnięciem jednego przycisku, podświetlanie filiżanek, kolorowy ekran dotykowy TFT, programowalną wielkość porcji, regulowane poziomy mocy kawy, temperatury kawy oraz ilości pianki mlecznej, opcję gorącej wody, rozszerzoną funkcjonalność sterowania poprzez aplikację, łączność Bluetooth ze smarfonem możliwość tworzenia przepisów przez użytkowników, menu w języku polskim, tryb oszczędzania energii .

**Ekspres musi być wyposażony w następujące programy konserwacji:**

program odkamieniania, program płukania systemu mlecznego, program czyszczenia, automatyczne płukanie

**Wymiary**

Głębokość do 50 cm

Wysokość do 44 cm

Szerokość do 28 cm

**Wymagane wyposażenie:** miarka do mielonej kawy, wężyk do mleka

**Realizacja: do 7 dni roboczych**