**Załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia**

**Wymagania/wytyczne projektowe/wykonawcze**

**w zakresie wyposażenia budynku**

***„Centrum Rehabilitacji i Sportu”***

**w instalacje i urządzenia IT**

1. **Przyłącza zewnętrzne**
2. W budynku CRiS niezbędne jest wydzielenie dedykowanego pomieszczenia, które pełnić będzie funkcję Budynkowego Punktu Dystrybucyjnego (serwerowni) – spełniającego warunki opisane w punkcie II 20-27.
3. Budynkowy punkt dystrybucyjny musi być połączony traktami 24J zakończonym obustronnie na panelach ze złączami typu S.C. (należy uwzględnić je w projekcie) z Budynkiem Centrum Języków Obcych (p-1/0.10) i Data Center w Bibliotece Głównej (p 4.26), Wydział Zarządzania i Administracji (p. 114)
4. Do poprowadzenia traktów między budynkami należy zaprojektować i wykonać system studzienek i umożliwiający połączenie z istniejącymi instalacjami teletechnicznymi.
5. **Okablowanie strukturalne**
6. projektowane okablowanie uzyska minimum 20-letnie certyfikaty producenta,
7. projektowane okablowanie uzyska minimum 5-letnią gwarancję na materiały i wykonawstwo,
8. dokumentacja projektowa opracowana w 5 egz., w tym 2 komplety w formie cyfrowej, zawierająca:
	1. schematy systemu okablowania (sieci logiczna i energetyczna, tablice rozdzielcze, punkty dystrybucyjne),
	2. schematy połączeń z oznaczeniami wraz z rozmieszczeniem paneli w szafach dystrybucyjnych,
	3. schematy tras kablowych, oraz parametry tras (szerokości korytek, przekroje przebić pomiędzy pomieszczeniami),
	4. zestawienie materiałów,
9. projekt dotyczący instalacji teleinformatycznych musi być uzgodniony z Działem Infrastruktury Teleinformatycznej w zakresie instalacji teleinformatycznych przed ostatecznym jego zatwierdzeniem,
10. projekt będzie przedstawiał przebieg tras kablowych i światłowodowych w budynku,
11. parametry tras kablowych będą pozwalały na rozbudowę okablowania w przyszłości w zakresie do 30%,
12. okablowanie strukturalne wykonane zostanie w kategorii 6A,
13. wykonawca dostarczy odpowiednią ilości patchcordów (miedzianych i światłowodowych), umożliwiających podłączenie urządzeń w szafach dystrybucyjnych oraz w pomieszczeniach obiektu,
14. zasilanie dla zintegrowanych punktów komputerowych (ZPK) i szaf dystrybucyjnych (wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, różnicowoprądowymi i nadprądowymi) zrealizowane będzie za pomocą dedykowanej, wydzielonej sieci energetycznej niezależnej od sieci energetycznej pomieszczeń,
15. w pokojach pracowniczych będzie zaprojektowany minimum dwa punkty ZPK=2xRJ45+3xData,
16. w pozostałych pomieszczeniach (np. salach, laboratoriach) będą zaprojektowane po dwa punkty ZPK=2xRJ45+3xData.
17. na głównych korytarzach/holach należy zaprojektować po dwa (zabezpieczone np. poprzez możliwość zaślepienia) ZPK=2xRJ45+3xData do wykorzystania w celu podłączenia web-kiosków internetowych (PIAP) i/lub stanowisk ogólnodostępnych,
18. w holu głównym należy zaprojektować dodatkowo trzy punkty ZPK=2xRJ45+3xDATA do podłączenia monitora LCD do Systemu dystrybucji treści cyfrowych,
19. dokładna ilość i umiejscowienie ZPK będzie uzgodniona z użytkownikiem końcowym obiektu,
20. oznaczenia gniazd na panelach w szafach dystrybucyjnych oraz w pomieszczeniach będzie oparte na wzorze: a-b, gdzie a - nr pomieszczenia, b - nr kolejnego gniazda w pomieszczeniu,
21. okablowanie strukturalne będzie uwzględniało punkty przyłączeniowe dla sieci bezprzewodowej ZPK=2xRJ45+1xData,
22. ilość i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych będzie umożliwiać dostęp do sieci bezprzewodowej na terenie całego obiektu, zgodnie z zakładaną ilością dostępów równą ilości osób, dla której dany obszar/pomieszczenie będzie dostępne; w przypadku wielofunkcyjnej hali sportowej niezbędne jest zapewnienie jednoczesnego dostępu dla 500 osób.
23. punkty przyłączeniowe dla sieci bezprzewodowej zlokalizowane będą w miejscach trudno dostępnych dla osób postronnych (np. pod sufitem),
24. sposób rozmieszczenia punktów przyłączeniowych, zapewniający dostęp do sieci bezprzewodowej odpowiedniej ilości użytkowników z każdego miejsca obiektu, będzie potwierdzony właściwymi symulacjami pokrycia i jakości sygnału radiowego,
25. budynkowe punkty dystrybucyjne (serwerownie) zlokalizowane będą w klimatyzowanych, wyodrębnionych pomieszczeniach, odpowiednio dobrane urządzenia klimatyzacyjne należy uwzględnić w projekcie jako element wyposażenia pomieszczeń budynkowych punktów dystrybucyjnych,
26. strop w serwerowi musi wytrzymać obciążenie min. dwóch szaf dystrybucyjnych 42U o podstawie 80x80 cm (o wadze 500 kg każda) połączonych jednym bokiem,
27. w przypadku zaprojektowania dodatkowych punktów dystrybucyjnych zapewnione zostanie ich przyłączenie do głównej serwerowni torem światłowodowym 24j, zakończonym obustronnie na panelach łączówkami typu SC, oraz dwoma kablami UTP, jeżeli te punkty dystrybucyjne znajdują się w tym samym budynku a odległość między nimi pozwala na zachowanie odpowiedniej kategorii,
28. w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych zaprojektowane zostaną po trzy punkty ZPK=2xRJ45+3xData,
29. w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych zainstalowane będą stojące, uziemione i wentylowane szafy dystrybucyjne 42U (rack 19" o wymiarach 800x800x1000) wraz z panelami krosowniczymi i zasilającymi, do każdej szafy zostanie doprowadzone dodatkowe zasilanie trójfazowe 3x16A
30. w szafach dystrybucyjnych przewidziana zostanie odpowiednia ilość miejsca na zamontowanie urządzeń aktywnych,
31. sposób rozmieszczenia paneli krosujących, urządzeń aktywnych i UPS-ów zostanie skonsultowany z DIT,
32. w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są punkty dystrybucyjne należy przewidzieć system monitorowania parametrów środowiskowych (czujnik temperatury i wilgotności HWg-STE firmy HWGroup) zgodnie z systemem obecnie eksploatowanym w uczelni,
33. **Urządzenia aktywne – rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej UJK**

Dostawa, instalacja i konfiguracja dodatkowych elementów, wymienionych poniżej, w istniejących urządzeniach infrastruktury teleinformatycznej UJK.

**Rozbudowa DWDM:**

**Rozbudowa przełączników Core EX4500:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| model | opis | ilość |
| EX-SFP-10GE-LR | SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | 4 szt |

1. **Urządzenia aktywne w Centrum Rehabilitacji i Sportu**

Dostawa instalacja i konfiguracja, wymienionych poniżej, nowych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej oraz ich integracja z istniejącą infrastrukturą i systemem. W ramach integracji należy dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne elementy (patchcordy, moduły, wkładki, itp.) nawet jeżeli nie zostały wymienione w poniższych tabelach.W przypadku wzrostu ilości pomieszczeń/ZPK należy odpowiednio zwiększyć ilość wyspecyfikowanego poniżej sprzętu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | ilość |
| 1 | **Przełącznik 1U, porty RJ45 48x10/100/1000, sloty uplink 2x10GbE lub 4x1GbE****, możliwość tworzenia stosu, redundantny zasilacz (model referencyjny przełącznika: Juniper EX4200-48PX):*** Przełącznik musi posiadać 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, w tym 48 musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie.
* Przełącznik musi mieć możliwość instalacji modułu umożliwiającego zamienne wykorzystanie interfejsów GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Uruchomienie któregokolwiek z opisanych portów nie powoduje zablokowania żadnego z 48 podstawowych portów 10/100/1000 BaseT.
* Przełącznik musi umożliwiać instalację modułu 4 portowego GigabitEthernet z możliwością definicji styku za pomocą modułów SFP.
* Przełącznik musi być wyposażony co najmniej w 1GB pamięci DRAM oraz 1GB pamięci flash.
* Przełącznik musi posiadać przepustowość 136 Gb/s, wydajność przełączania 101 Mpps.
* Przełącznik musi obsługiwać VLAN 802.1q.
* Przełącznik musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP.
* Przełącznik musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (8 portów per grupa).
* Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF.
* Przełącznik musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP-4 oraz IS-IS.
* Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP Snooping.
* Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołów PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM.
* Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing).
* Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay.
* Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
	+ Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP
	+ Implementacja czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek
	+ Obsługę jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)
	+ Obsługa IP Precedence i DSCP.
* Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
	+ Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę
	+ Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP
	+ Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2
	+ Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL)
	+ Obsługa DHCP snooping
	+ Obsługa dynamicznej inspekcji ARP.
* Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP.
* Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line tzn. jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest możliwość przechowywania 50 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji są widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
* Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) 64 Gbps. Urządzenia w stosie współdzielą wspólną tablice MAC oraz routingu, istnieje możliwość zestawienia połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie.
* Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego do 10 urządzeń.
* Przełącznik musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror).
* Przełącznik jest wyposażony w redundantny wewnętrzny zasilacz.
* Tablica CAM obsługuje do 32 000 adresów MAC per system.
* Przełącznik obsługuje 4096 VLANy.
* Tablica routingu powinna obsługiwać co najmniej 16 000 wpisów (dla adresów unicast IPv4).
* Przełącznik musi mieć możliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie powinna istnieć możliwość obsługi RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2.
* Przełącznik obsługuje mechanizm VRF lite.
* Przełącznik musi współpracować z kontrolerem Infranet Controller 6500 w zakresie co najmniej wykorzystania mechanizmów protokołu RADIUS oraz 802.1x, w szczególności dynamiczne przypisywanie VLAN-u do portu, w zależności od polityki bezpieczeństwa.
* Przełącznik musi posiadać możliwość pracy jako samodzielne urządzenie.
* Przełącznik musi zapewniać rozproszone przetwarzanie pakietów – logicznie lub fizycznie rozdzielone funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przełączania (forwarding engine, data plane) ruchu
 | 2 |
| 2 | **Przełącznik 1U, porty RJ45 48x10/100/1000, sloty uplink 2x10GbE lub 4x1GbE****, możliwość tworzenia stosu, redundantny zasilacz (model referencyjny przełącznika: Juniper EX4200-48T):*** Przełącznik musi posiadać 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, .
* Przełącznik musi mieć możliwość instalacji modułu umożliwiającego zamienne wykorzystanie interfejsów GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Uruchomienie któregokolwiek z opisanych portów nie powoduje zablokowania żadnego z 48 podstawowych portów 10/100/1000 BaseT.
* Przełącznik musi umożliwiać instalację modułu 4 portowego GigabitEthernet z możliwością definicji styku za pomocą modułów SFP.
* Przełącznik musi być wyposażony co najmniej w 1GB pamięci DRAM oraz 1GB pamięci flash.
* Przełącznik musi posiadać przepustowość 136 Gb/s, wydajność przełączania 101 Mpps.
* Przełącznik musi obsługiwać VLAN 802.1q.
* Przełącznik musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP.
* Przełącznik musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (8 portów per grupa).
* Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF.
* Przełącznik musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP-4 oraz IS-IS.
* Przełącznik musi zapewniać obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP Snooping.
* Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołów PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM.
* Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing).
* Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay.
* Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
	+ Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP
	+ Implementacja czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek
	+ Obsługę jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)
	+ Obsługa IP Precedence i DSCP.
* Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
	+ Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę
	+ Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP
	+ Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2
	+ Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL)
	+ Obsługa DHCP snooping
	+ Obsługa dynamicznej inspekcji ARP.
* Przełącznik musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP.
* Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line tzn. jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest możliwość przechowywania 50 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji są widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
* Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) 64 Gbps. Urządzenia w stosie współdzielą wspólną tablice MAC oraz routingu, istnieje możliwość zestawienia połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie.
* Przełącznik musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego do 10 urządzeń.
* Przełącznik musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror).
* Przełącznik jest wyposażony w redundantny wewnętrzny zasilacz.
* Tablica CAM obsługuje do 32 000 adresów MAC per system.
* Przełącznik obsługuje 4096 VLANy.
* Tablica routingu powinna obsługiwać co najmniej 16 000 wpisów (dla adresów unicast IPv4).
* Przełącznik musi mieć możliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie powinna istnieć możliwość obsługi RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2.
* Przełącznik obsługuje mechanizm VRF lite.
* Przełącznik musi współpracować z kontrolerem Infranet Controller 6500 w zakresie co najmniej wykorzystania mechanizmów protokołu RADIUS oraz 802.1x, w szczególności dynamiczne przypisywanie VLAN-u do portu, w zależności od polityki bezpieczeństwa.
* Przełącznik musi posiadać możliwość pracy jako samodzielne urządzenie.
* Przełącznik musi zapewniać rozproszone przetwarzanie pakietów – logicznie lub fizycznie rozdzielone funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przełączania (forwarding engine, data plane) ruchu
 | 2 |
| 3 | **Moduł uplink do przełączników z 1 i 2 (model referencyjny EX-UM-2X4SFP)**Uplink Module EX4200 and EX3200 2-Port 10G SFP+ / 4-port 1G SFP  | 3 |
| 4 | **Wkładka optyczna SFP+ zgodna z przełącznikami z punktu 1 i 2 (model referencyjny EX-SFP-10GE-LR)** SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF | 4 |
| 5 | **Transponder do systemu DWDM (model referencyjny MS430550M)**10G Transponder with 3R Regeneration, Line Port 1&2: 2x XFP Slots  | 2 |
| 6 | **Wkładka optyczna XFP (model referencyjny MS100410D)**XFP Multiprotocol 11.1 Gbps Pluggable Transceiver, Single Mode 1310nm LC 10km, OC-192 SR-1, STM I-64.1, 10GBASE-LR/LW, 1200-SM-LL-L | 2 |
| 7 | **Wkładka optyczna XFP (model referencyjny MS100432D-48)**XFP Multiprotocol 10Gbps DWDM Transceiver, DWDM Single Mode LC 23dB / 80km, nn: ITU C-Band Channel 17-61, OC-192 / STM-64 ITU-T G.959.1 P1L1-2D2 ITU-T G.709, 10GBASE-ZR/ZW 80km, 10G Fibre Channel, 10G Ethernet with ITU-T G.709 FEC | 2 |
| 8 | Do zasilania przełączników należy zapewnić odpowiednią ilość zainstalowanych w szafie dystrybucyjnej zasilaczy awaryjnych UPS posiadających funkcje zdalnego monitorowania i sterowania poprzez sieć IP (protokół SNMP). Model referencyjny EATON 5130 RT 3000 | 2 |

1. **Urządzenia końcowe**

Dostawa, instalacja i konfiguracja, wymienionych poniżej, nowych urządzeń oraz ich integracja z istniejącą infrastrukturą i systemami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | ilość |
| 1 | **Telefon standardowy pozwalający na pełną integrację z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers - MCS 7835-I3 (serwery komunikacyjne, na których oparta jest telefonia IP UJK), wraz z licencją UCL Basic z subskrypcją UCSS na okres 3 lat (model referencyjny telefonu: CISCO CP-6921-C-K9=) :*** Telefon musi być wyposażony w przełącznik sieciowy 10/100, umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC.
* Telefon musi zapewnić transmisję głosu z telefonu i danych z komputera PC w dwóch różnych sieciach VLAN.
* Telefon musi mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej (standard 802.3af) oraz z lokalnych zasilaczy. Musi być możliwość korzystania jednocześnie z obydwu opcji zasilania.
* Telefon musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 2 linii telefonicznych (dwa numery).
* Telefon musi posiadać wyświetlacz tekstowy o rozdzielczości min. 396 x 81 pikseli.
* Telefon musi posiadać minimum dwa przyciski programowalne wyposażone w podświetlanie w trzech kolorach.
* Telefon musi posiadać minimum cztery przyciski kontekstowe (funkcja zależna od aktualnego stanu telefonu).
* Telefon musi przechowywać informacje co najmniej o ostatnich połączeniach:
	+ odebranych (Received Calls)
	+ nieodebranych (Missed Calls)
	+ wykonywanych przez danego abonenta (Placed Calls).
* Telefon musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.
* Telefon musi posiadać dedykowane klawisze do funkcji transferowania, konferencji i wstrzymaj (Transfer, Conference i Hold).
* Telefon musi umożliwiać bezpośredni dostęp do aplikacji (poczta głosowa, katalog, ustawienia, itp.).
* Telefon musi obsługiwać kodeki G.711a, G.711µ, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC.
* Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego musi obsługiwać VLAN 802.1Q.
* Telefon musi posiadać funkcjonalność zestawu głośnomówiącego z funkcją redukcji echa.
* **Telefon musi posiadać możliwość dołączenia zestawu nagłownego (słuchawki z mikrofonem) poprzez dedykowane złącze.**
 | 12 |
| 2 | **Telefon zaawansowany, pozwalający na pełną integrację z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers - MCS 7835-I3 (serwery komunikacyjne, na których oparta jest telefonia IP UJK), wraz z licencją UCL Enhanced z subskrypcją UCSS na okres 3 lat (model referencyjny telefonu: CISCO CP-7962G=) :*** Telefon musi być wyposażony w przełącznik sieciowy 10/100, umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC.
* Telefon musi zapewnić transmisję głosu z telefonu i danych z komputera PC w dwóch różnych sieciach VLAN.
* Telefon musi mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej (standard 802.3af) oraz z lokalnych zasilaczy. Musi być możliwość korzystania jednocześnie z obydwu opcji zasilania.
* Telefon musi posiadać co najmniej sześć przycisków (np. linii telefonicznych) z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiające wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź stanu linii innego aparatu w systemie.
* Telefon musi posiadać minimum 4 przyciski kontekstowe (funkcja zależna od aktualnego stanu telefonu).
* Telefon musi posiadać monochromatyczny graficzny wyświetlacz (o rozdzielczości min. 320x222, 4 bitowa skala szarości) i przekątnej 5 cali.
* Telefon musi umożliwiać prowadzenie rozmów bez korzystania ze słuchawki.
* Telefon musi posiadać regulowane oparcie umożliwiające ustawienie go w całości w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt położenia wyświetlacza i klawiatury do preferencji użytkownika.
* Telefon musi posiadać minimum dwu-kierunkowy (góra/dół) przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych opcjach menu.
* Telefon musi posiadać funkcjonalność zestawu głośnomówiącego z funkcją redukcji echa.
* Telefon musi posiadać co najmniej następujące dedykowane przyciski z sygnalizacją wskazującą użytkownikowi, że dana funkcjonalność została przez niego uaktywniona:
	+ przycisk wyłączenia mikrofonu (ang. Mute)
	+ przycisk rozmowy przez system nagłowny (ang. Headset)
	+ przycisk rozmowy przez system głośnomówiący (ang. Speaker).
* Telefon musi posiadać możliwość dołączenia zestawu nagłownego (słuchawki z mikrofonem) poprzez dedykowane złącze.
* Telefon musi obsługiwać kodeki G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722, iLBC.
* Telefon musi posiadać możliwość podłączenia dwóch modułów rozszerzeń, umożliwiających użycie dodatkowych 48 programowych przycisków, dedykowanych do funkcjonalności szybkiego wybierania numeru.
* Telefon musi wspierać standardy markowania ruchu DSCP oraz 802.1Q/p.
* Telefon musi umożliwiać identyfikację aparatu telefonicznego za pomocą certyfikatów X.509v3.
* Telefon musi obsługiwać protokół 802.1x.
* Telefon musi przechowywać informacje (minimum 100 wpisów) co najmniej o ostatnich połączeniach:
	+ odebranych (Received Calls)
	+ nieodebranych (Missed Calls)
	+ wykonywanych przez danego abonenta (Placed Calls).
* Telefon musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.
* Telefon musi zapewniać bezpośredni dostęp do funkcji:
	+ Poczty głosowej
	+ Katalogu użytkowników
	+ Aplikacji/Serwisów
	+ Ustawień za pomocą dedykowanego klawisza.
* Telefon musi wspierać adresację w standardzie IPv6.
 | 8 |
| 3 | **Bramy anlogowe, pozwalające na pełną integrację z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers - MCS 7835-I3 (serwery komunikacyjne, na których oparta jest telefonia IP UJK) oraz licencja UCL-Essential wraz z subskrypcją UCSS na okres 3 lat (do każdego portu analogowego) (model referencyjny bramy analogowej: CISCO VG202 ):** * Brama analogowa musi być wyposażona w co najmniej dwa interfejsy Fast Ethernet 10/100 dla realizacji połączenia do sieci LAN.
* Brama analogowa musi być wyposażona w co najmniej 2 porty FXS w standardzie RJ-11.
* Brama analogowa musi zapewniać wsparcie dla następujących protokołów H.323v4, MGCP, RTP, TFTP, SIP, SRTP.
* Brama analogowa musi zapewniać wsparcie dla następujących protokołów G.711, G.729a oraz fax-relay i T.38 fax relay, modem pass-through.
* Brama analogowa musi ściśle współpracować z serwerem komunikacyjnym w zakresie minimum następujących funkcji:
	+ Call Forward
	+ Call Hold
	+ Call Pickup
	+ Call Transfer
	+ Call Waiting
	+ Conference Call
	+ Ad-Hoc Conference Call
	+ Meet-Me conference Call
	+ Redial
	+ Speed-dial
	+ Music-on-Hold.
* Urządzenie musi posiadać możliwość montażu ściennego.
 | 2 |
| 4 | **Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi zgodne ze standardami 802.11a/b/g/n - zarządzane za pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego Meru Networks MC4200 (stanowiącego element istniejącej już struktury teleinformatycznej UJK), (model referencyjny punktu dostępowego : Meru AP320i ):*** Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą umożliwiać obsługę 100 równoczesnych połączeń aktywnych.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć możliwość zasilania przez kabel sygnałowy Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą posiadać fabryczną możliwość zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć możliwość jednoczesnej pracy na dwóch różnych pasmach radiowych 2,4 i 5 GHz.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą wspierać rozwiązanie umożliwiające łączenie access-pointów w grupy nadające na jednym określonym kanale radiowym.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą wspierać rozwiązanie umożliwiające automatyczne przypisanie dla każdego użytkownika bezprzewodowego, unikalnego BSSID zapewniającego, że proces przekazywania stacji bezprzewodowej między punktami dostępowymi będzie niezauważalny z punktu widzenia tej stacji.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą być wyposażone w zewnętrzne anteny dwu-zakresowe.

Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć możliwość działania w trybie MIMO 3x3 dla jednego zakresu przy zasilaniu w standardzie 802.3af, dla drugiego zakresu częstotliwości mogą pracować w trybie MIMO 2x2. | 8 |
| 5 | **Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi zgodne ze standardami 802.11a/b/g/n - zarządzane za pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego Meru Networks MC4200 (stanowiącego element istniejącej już struktury teleinformatycznej UJK), (model referencyjny punktu dostępowego : Meru AP320 ):** * Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą umożliwiać obsługę 100 równoczesnych połączeń aktywnych.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć możliwość zasilania przez kabel sygnałowy Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą posiadać fabryczną możliwość zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć możliwość jednoczesnej pracy na dwóch różnych pasmach radiowych 2,4 i 5 GHz.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą wspierać rozwiązanie umożliwiające łączenie access-pointów w grupy nadające na jednym określonym kanale radiowym.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą wspierać rozwiązanie umożliwiające automatyczne przypisanie dla każdego użytkownika bezprzewodowego, unikalnego BSSID zapewniającego, że proces przekazywania stacji bezprzewodowej między punktami dostępowymi będzie niezauważalny z punktu widzenia tej stacji.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą być wyposażone w wewnętrzne anteny dwu-zakresowe.
* Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi muszą mieć możliwość działania w trybie MIMO 3x3 dla jednego zakresu przy zasilaniu w standardzie 802.3af, dla drugiego zakresu częstotliwości mogą pracować w trybie MIMO 2x2.
 | 10 |
| 6 | **Kiosk internetowy wolnostojący wewnętrzny dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z elektrycznie regulowaną wysokością****Klasa sprzętu:** komputer klasy PC z procesorem nie gorszym niż 2GHz; dysk twardy SATA; napęd DVD – brak wysuwanej tacki na zewnątrz urządzenia (dla dostępu serwisowego), na potrzeby odtwarzania systemu z nośnika CD/DVD; interfejsy sieciowe: karta sieciowa Ethernet 10/100/1000Mbps; karta bezprzewodowa WiFi 54Mbps z możliwością stosowania zewnętrznej anteny; porty USB min. 2 szt. niewyprowadzone na poza obudowę kiosku (dla dostępu serwisowego); działający pod kontrolą systemu Windows 7 lub nowszego.**Obudowa (dopasowana wyglądem do kiosków funkcjonujących na terenie UJK):** wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu; konstrukcja stalowa zapewniająca sztywność obudowy; malowana proszkowo na kolor wybrany przez zamawiającego z palety RAL; wyposażona w system wentylacyjny zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz urządzenia; stelaż z regulowaną wysokością (dla osób niepełnosprawnych); z wycinanym podświetlanym logo (logo Uczelni); podstawa zapewniająca stabilność urządzenia umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłoża; dostęp do wnętrza urządzenia zabezpieczony zamkiem wielozapadkowym z opcją Master Key (możliwość otwierania grupy kiosków jednym kluczem).**Ekran:** LCD 19” zabudowany w poszyciu obudowy, zabezpieczony na wypadek aktów wandalizmu.**Klawiatura:** 66 klawiszy (min. bez klawiszy funkcyjnych, klawiatury numerycznej) metalowa wandaloodporna z metalowym trackballem z prawym przyciskiem ALT (polskie znaki).**Wyposażanie dodatkowe:** * wbudowane głośniki zamontowane w profilu panelu frontowego, podłączone do jednostki centralnej;
* kiosk informacyjny musi posiadać czytnik kart elektronicznych (z odpowiednimi sterownikami i oprogramowaniem) zgodnych ze standardami określonymi w normach ISO/IEC 7816, a w szczególności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o specyfikacji zgodnej z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z dnia 8 grudnia 2006 r.) wydanego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

**Kluczowa funkcjonalność:*** zamawiający przewiduje użycie czytnika kart elektronicznych do automatycznego logowania studenta lub pracownika za pomocą legitymacji elektronicznej i uzyskania dostępu do wydzielonych aplikacji i zasobów zintegrowanego systemu informatycznego;
* funkcjonalność logowania wykorzystywania będzie na potrzeby uzyskania dostępu z urządzenia do wydzielonych zasobów Systemu Zarządzania Uczelnią zarówno dla studentów jak i pracowników.

**Oprogramowanie:** * systemowe: Windows 7 lub nowszy;
* dedykowane zarządzające, realizowane w oparciu o wydzielony dedykowany serwer z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem oraz oprogramowaniem zainstalowanym na każdym z kiosków, umożliwiające centralne zdalne zarządzanie kioskami (**Zamawiający posiada serwer i oprogramowanie zarządzające umożliwiające podpięcie kolejnych kiosków – Windows Server 2008 R2 oraz SiteRemote Server. Wymagane jest dostarczenie licencji Device CAL dla Windows Server 2008 dla każdego dostarczanego kiosku)**, a w szczególności:
	+ ochrona zasobów systemowych przed nieuprawnionym dostępem;
	+ definiowanie dostępu do programów i aplikacji autoryzowanych przez administratora;
	+ ograniczenie lub uniemożliwienie pobieranie plików z Internetu;
	+ definiowanie domen dostępnych dla użytkownika oraz umożliwia zastrzeganie niepożądanych stron;
	+ logowanie i zachowanie informacji o aktywności użytkownika;
	+ wylogowanie automatyczne po okresie wydłużonej bezaktywności użytkownika;
	+ zdalne zarządzanie i utrzymanie pojedynczych terminali, ich grup oraz wszystkich terminali komunikujących się z serwerem.
* urządzenie musi mieć możliwość skonfigurowania systemu operacyjnego urządzenia w celu ograniczenia funkcjonalności systemu (zabezpieczenia przed niepowołanym modyfikowaniem ustawień systemu);

oprogramowanie dla niedowidzących umożliwiające powiększenie tekstu i odczyt wyświetlanych treści przez automatycznego lektora.( **Zamawiający posiada oprogramowanie JAWS oraz MAGIC firmy Freedom Scientific zainstalowanie na każdym z kiosków, z licencją na 5 jednoczesnych uruchomień każdego z produktów – „licencja pływająca” w oparciu o serwer licencji SentielLM. W ofercie należy uwzględnić dodatkowe licencje na posiadane oprogramowanie w ilości odpowiadającej ilości dostarczanych kiosków.**)**Obsługa wersji językowych:** główny interfejs użytkownika (system operacyjny, oprogramowanie czytnika kart, przeglądarka) w języku polskim z możliwością obsługi języków obcych: angielski / niemiecki / francuski / rosyjski.**Zasilanie:** 230V 50Hz.Dostawa, montaż, instalacja we wskazanych lokalizacjach, trwały montaż, konfiguracja i uruchomienie. | 2 |
| 7 | **Przystawka/dekoder pozwalający na pełną integrację z systemem dystrybucji treści cyfrowych UJK działający w oparciu o SoftwareMind HeadEnd, SoftwareMind Player, SoftwareMind Encoder (model referencyjny SoftwareMind SetTopBox):** * Urządzenie musi być wyposażone w złącza wideo HDMI z HDCP 1.2,SCART.
* Urządzenie musi wspierać sprzętowe dekodowanie kodeków wideo MPEG-2, MPEG-4 avc (H.264), VC-1, WMV9.
* Urządzenie musi wspierać sprzętowe dekodowanie kodeków audio Dolby Digital, MPEG-1 (MUSICAM), MP3, AAC LC, HE-AAC.
* Urządzenie musi być wyposażone w następujące złącza USB i Ethernet 10/100 Base-T RJ-45.
* Urządzenie musi wspierać następujące rozdzielczości:
	+ PAL 576i, 576p
* HD 720p, 1080i, 1080p.
 | 3 |
| 8 | **Monitor LCD (model referencyjny Sharp PNE421)*** Monitor musi mieć wielkość ekranu (przekątna) minimum 42 cale.
* Monitor musi posiadać czas reakcji matrycy na poziomie minimum 8 ms.
* Monitor musi posiadać podświetlenie typu CCFL.
* Monitor musi posiadać możliwość instalacji w orientacji poziomej lub pionowej.
* Monitor musi posiadać jasność 700 cd/m².
* Monitor musi mieć rozdzielczość natywną 1920 x 1080 pikseli.
* Monitor musi mieć kontrast 3000:1.
* Monitor musi wspierać tryb pracy 24/7.
* Monitor musi posiadać głośniki 2x10W.
* Pobór mocy monitora musi być na poziomie 195 W (bez podłączenia źródeł dźwięku) / maks. 225 W.
* Monitor musi posiadać gniazda wejściowe:
	+ D-sub 15-pin
	+ RS-232
	+ Minijack stereo
	+ HDMI sygnał PC/AV (kompatybilne z HDCP).
* Monitor musi posiadać gniazda wyjściowe:
	+ Audio 2x chinch (L/P)
	+ RS-232.
* Monitor musi posiadać gniazda dodatkowe:
	+ 2x DVI-D sygnał PC/AV (digital RGB) – wejście i wyjście
	+ LAN (RJ-45)
	+ wyjście na dodatkowe głośniki (2x 10W, 6Ω)
	+ Audio 4x chinch (L/P)
	+ 6x BNC przełączalne na: analogowe wideo i komponentowe (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
	+ S-Video.
* Monitor musi posiadać dodatkowo następujące funkcje:
	+ wbudowany rozdzielacz sygnału – możliwość tworzenia telebimów 5 x 5
	+ funkcje: PiP i PbP (obraz w obrazie / obraz obok obrazu)
	+ programowe odwracanie obrazu i odbicie lustrzane (4 pozycje)
	+ chłodzenie grawitacyjne (brak wentylatorów)
	+ włączanie z opóźnieniem
	+ wbudowany czujnik temperatury
	+ zdalne sterowanie (złączna RS-232, RJ-45)
	+ osiem programowalnych harmonogramów pracy.
* Monitor musi być wyposażony w zestaw montażowy pozwalający na umieszczenie go na ścianie.
 | 3 |

1. **Przewidywany wykaz ZPK z podziałem na pokoje. Łączna minimalna suma punktów ZPK 82**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa pomieszczenia** | **Ilość** | **Łączna Ilość ZPK** | **Dostęp do** |
| **Pomieszczeń** | **WiFi** |
| 1 | Wielofunkcyjna hala sportowa | 1 | 6 ZPK | Tak (500 osób) |
| 2 | Szatnie z węzłami sanitarnymi | 7 | - | Tak |
| 3 | Pracownia aktywizacji ruchowej | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 4 | Sala gimnastyki korekcyjnej (WF) | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 5 | Sekretariat | 1 | 4 ZPK | Tak |
| 6 | Pokój kierownika Studium WF | 1 | 4 ZPK | Tak |
| 7 | Pokoje dla kadry dydaktycznej | 4 | 16 ZPK | Tak |
| 8 | Pomieszczenie gospodarcze z magazynkiem i pomieszczeniem socjalnym | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 9 | Sala dydaktyczna | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 10 | Pokój kierownika Centrum Rehabilitacji | 1 | 4 ZPK | Tak |
| 11 | Pokój pracowników rehabilitacji | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 12 | Sala kinezyterapii | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 13 | Sala fizykoterapii | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 14 | Sala terapii manualnej  | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 15 | Sala masażu | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 16 | Sala gimnastyki korekcyjnej | 1 | 2 ZPK | Tak |
| 17 | Szatnie z węzłami sanitarnymi  | 2 | - | Tak |
| 18 | Portiernia z szatnią | 1 | 3 ZPK | Tak |
| 19 | Sanitariaty ogólnodostępne | 4 | - | - |
| 20 | Magazyn przy hali sportowej | 3 | 3 ZPK | Tak |
| 21 | Magazyn pozasezonowy | 3 | 3 ZPK | Tak |
|  | **Razem** |  |  |  |
| 22 | Hol, komunikacja, pomieszczenia techniczne (25% powierzchni użytkowej) |  | 2 ZPK - Kioski 3 ZPK - Telewizory | Tak |
| **łącznie** | 64 ZPK | Nie mniej niż 18 ZPK  |
| W przypadku zaprojektowania dodatkowych pomieszczeń należy je wyposażyć w dodatkowe ZPK zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie II podpunkty 10-19. |