**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Wymiana drzwi balkonowych na korytarzach DS. „ ODYSEJA”

zgodnie z poz. 3 Planu remontów 2019 roku

Zakres prac obejmuje :

1/ Demontaż aluminiowych drzwi balkonowych i ościeżnic wraz z utylizacją

2/ Montaż nowych 11 sztuk drzwi balkonowych z ościeżnicami:

* Wymiary : 1180 x 2300 mm
* Współczynnik Uw ≤ 1,1 W/m2K
* Profile PCV o wysokiej sztywności wytrzymałości
* Kolor – obustronny antracyt ( RAL 9006)
* Okucia rozwierne z dodatkowymi punktami ryglowania na obwodzie skrzydła
* Ościeżnice montowane na kołki rozporowe po obwodzie ramy i uszczelnione

pianką PU

* Szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym 33.1/14/4 bezp.
* Klamka drzwiowa z zamkiem
* Uszczelki standardowe
* Regulacja
* Gwarancja 36 m-cy

3/ Naprawa wewnętrznych obróbek glifów drzwi wraz pomalowaniem farbą emulsyjną.

 Kolor farby dopasować do istniejącego malowania .

4/ Naprawa wykładziny podłogowej typu „Tarket” przy progu drzwi

Demontaż okien należy prowadzić od strony wewnętrznej budynku tak aby zminimalizować uszkodzenia elewacji wraz z ociepleniem oraz posadzki balkonów wykonanej z gresu. Ewentualne drobne uszkodzenia zewnętrznej elewacji odtworzyć lub zamaskować wklejonymi kątownikami aluminiowymi po obwodzie nowej ramy.

Wykonawca jest zobowiązany do pomiaru drzwi z natury przed realizacją zamówienia.