OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedstawione w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki itp. mają wyłącznie charakter poglądowy mający przybliżyć Wykonawcy wygląd wizualny mebli opisanych przez Zamawiającego w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego.
2. Zamawiający opisując kolor mebli wymaga, aby Wykonawca zaproponował kolor identyczny lub jak najbardziej zbliżony do proponowanego z uwagi na fakt, że Zamawiający posiada już część wyposażenia w kolorze wymienionym i chce aby meble pasowały do siebie ze względów praktycznych i estetycznych.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wybór tkaniny z próbnika przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje kolor, znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
5. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
6. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.
7. W przypadku wątpliwości związanych z faktem równoważności Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w Specyfikacji i opisie przedmiotu zamówienia - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Wymiary mebli: +/- 2 cm, z zastrzeżeniem grubości płyt, w opisach których podany jest wymiar minimalny.
10. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty. Certyfikaty, atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem – na każde żądanie Zamawiającego.
11. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

**Część I: meble biurowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Szczegółowy opis | Ilośćsztuk |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | **Biurko proste o kształcie blatu prostokątnym***Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** szerokość 1600 [mm],
* wysokość 740 [mm],
* głębokość 700 [mm],
* blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm],
* boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu,

|  |
| --- |
| * każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości biurka w zakresie do min 10 [mm]. Stopka

z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża, |

* krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu,
* biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze blatu. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej;
* płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.

**Kolor okleiny – jasna grusza** | **12** |
| **2.** | **Biurko proste o kształcie blatu prostokątnym***Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** szerokość 1400 [mm],
* wysokość 740 [mm],
* głębokość 700 [mm],
* blat i boki (nogi) biurka wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm],
* boki (nogi) biurka pełne w kolorze blatu,
* każdy z boków (nóg) wyposażony w stopki umożliwiające regulację poziomu / wysokości biurka w zakresie do min 10 [mm]. Stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazdo umieszczone w każdej z nóg, nie rysujące podłoża,
* krawędzie widoczne blatu oraz boków (nóg) oklejone taśmą PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze blatu,
* biurko wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 350 [mm], wykonaną z płyty wiórowej o grubości, co najmniej 18-20 [mm] w kolorze blatu biurka, wykończona obrzeżem PCV o grubości min 2 [mm]. Osłona czołowa (blenda) musi być połączona z bokami (nogami) biurka oraz blatem zapewniając sztywność konstrukcji oraz zasłaniając nogi osoby przy nim pracującej;
* płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.

**Kolor okleiny – jasna grusza** | **8** |
| **3.** | **kontener jezdny pod****biurko pracownicze**Kontenerek półka z szufladą pod biurko*Zdjęcie poglądowe*https://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25312/1203655081.jpg*Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** szerokość 450 [mm],
* wysokość 580 [mm],
* głębokość 550 [mm],
* kontener mobilny – na kółkach; kółka podgumowane fi 40mm,
* w górnej części 1 wysuwana szuflada, zamykana na składany klucz zabezpieczający przed złamaniem,
* szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem,
* szafka z otwieranymi drzwiczkami zamykanymi na klucz, w środku wyposażona w 1 półkę,
* szuflada + szafka wyposażone w podłużny uchwyt,metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm),
* wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla,
* płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.
* korpusy kontenerów mają być jednolite z kolorystyką szuflad, wieńców oraz pleców.

**Kolor okleiny – jasna grusza** | **19** |
| **4.** | **Kontener biurkowy zamkiem**Kontenerek biurowy mobilny 4 szuflady*Zdjęcie poglądowe*https://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25312/1203655081.jpg*Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** szerokość 450 [mm],
* wysokość 740 [mm], - dostosowana do wys. biurka
* głębokość 400 [mm],
* kontener stacjonarny z 4 szufladami na dokumenty,
* szuflady wyposażone w centralny zamek, z dwoma kluczykami, który po zamknięciu uniemożliwia otwarcie wszystkich szuflad,
* każda szuflada na prowadnicach metalowych, rolkowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; wyposażona w podłużny uchwyt metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm),
* wieniec górny (blat) i dolny (podstawa) wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] i w kolorze mebla,
* boki, fronty szuflad, plecy kontenera wykonane z płyty o grubości 18–20 [mm], z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* stopki z tworzywa sztucznego z regulacją poziomowania,
* płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1.

**!! wysokość kontenera dopasowana do wysokości biurka****Kolor okleiny – jasna grusza** | **19** |
| **5.** | **Regał** **(półki, szafki)**https://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/25/25312/1203655081.jpg*Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** szerokość 800 [mm],
* wysokość 1850 [mm],
* głębokość 400 [mm],
* wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 mm w kolorze mebla,
* boki i półki regału pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla,
* plecy sztywne z płyty o grubości 18-20 [mm] w kolorze mebla, pełne z obrzeżem ochronnym z PCV o min 2 [mm] w kolorze mebla,
* regał - pół witryna, górna część otwarta z jedną półką, dolna część z dwiema półkami, zamykana drzwiczkami (2 oddzielne szafki z drzwiami – przegroda pionowa),
* przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory),
* regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm.,
* drzwi z zamkiem szt. 2 z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w podłużne uchwyty - metalowe, satynowane (rozstaw 16 cm),
* drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000,
* regał wyposażony w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],
* płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,

**!! wysokość drzwiczek dopasowana do wysokości drzwiczek szafy aktowej niskiej /komody/.****Kolor okleiny – jasna grusza** | **3** |
| **6.** | **Szafa aktowa z zamkiem**s585_szafy_biurowe_aktowe_zamykane_na_klucz_dostepne_od_reki_meble_do_biura_tanie_producent_mebli_biurowych_economic*Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** szerokość 800 [mm],
* wysokość 1850 [mm],
* głębokość 400 [mm],
* wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty - podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 16 cm),
* drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000,
* przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory),
* regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm.,
* szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],
* płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,

**Kolor okleiny – jasna grusza** | **16** |
| **7.** | **Szafa ubraniowa z zamkiem (wąska)***Zdjęcie poglądowe*https://hurtownia.komandor.pl/mazowieckie/images/com_sobi2/clients/391_img.jpg | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** szerokość 600 [mm],
* wysokość 1850 [mm],
* głębokość 400 [mm],
* wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla,
* drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyt podłużny metalowy, satynowany (rozstaw 14-16 cm),
* wnęka ubraniowa wyposażona w wysuwny wieszak typu „puzon”, jedna półka przez całą szerokość u góry szafy,
* szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],
* płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,
* zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000

**Kolor okleiny – jasna grusza**  | **10** |
| **8.** | **Szafa aktowa niska /komoda/***Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** szerokość 800 [mm],
* wysokość 1130 [mm],
* głębokość 400 [mm],
* wieniec górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25-28 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* półka wykonana z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla,
* drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min 2 [mm] w kolorze mebla,
* drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, wyposażone w uchwyty podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14-16 cm),

|  |
| --- |
| * wnętrze szafki musi zawierać dwie półki dające możliwość

 ustawienia trzech rzędów segregatorów, * regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm
* szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację

 poziomu/wysokości w zakresie do min. 10 [mm],* płyty obustronnie melaminowane, klasa higieniczności E1,
* zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 1000

**Kolor okleiny – jasna grusza** |

 | **10** |
| **9.** | Stolik na jednej nodzeStół do kawiarni ASTRID,  Ø 700 mm, laminat, brzoza, czarny*Zdjęcie poglądowe* | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** wysokość 750 [mm],
* blat okrągły - śr. 700 [mm]
* stolik na podstawie talerzowej, talerz ma posiadać od spodu zabezpieczenie posadzki w postaci stopek, rozmieszczonych równomiernie po jego obwodzie.
* noga - wykonana z rury stalowej o średnicy w zakresie 75-80 mm, zakończonej talerzem grubości min. 5 mm o średnicy w zakresie 450-500 mm,
* blat wykonany z płyty o grubości w zakresie 22-24 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze mebli o grubości min. 0,40 mm. - krawędzie blatu maja być zaokrąglone i oklejone ABS lub PCV o grubości min. 2 mm w kolorze blatu,
* elementy stalowe pokryte farbą proszkowa w kolorze RAL 9006
* kolor blatu – jasna grusza
 | **4** |
| **10.** | **Fotel obrotowy do biurka***Zdjęcie poglądowe*Krzesła rehabilitacyjne Classic - zakres regulacji | * wymiary fotela:
* wysokość całkowita: 945-1155 mm
* wysokość siedziska: 415-545 mm
* wysokość oparcia: 530-590 mm
* szerokość siedziska: 440 mm
* głębokość siedziska: 395-420 mm
* ergonomiczne ukształtowanie,
* wysokie oparcie, wyprofilowane pod naturalną krzywiznę kręgosłupa; zapewniające podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
* regulacja wysokości oparcia, kąta odchylenia oparcia oraz głębokości i wysokości siedziska,
* siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze szarym, grafitowym,
* płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
* podłokietniki wykonane z poliuretanu, w kolorze czarnym,
* krzyżak pięcioramienny w kolorze czarnym,
* samohamowne kółka do powierzchni twardych (parkiety). kółka elastyczne (**gumowane, kauczukowe, z obwolutą kauczukową)**, które nie niszczą podłoża, zapewniające płynną możliwość przemieszczania się wraz z krzesłem,
* wytrzymujące obciążenie min. 100 kg,
 | **34** |
| **11.** | **Krzesło na metalowej ramie**https://www.centrumkrzesel.pl/media/cache/bigProductImage/images/product/krzeslo-styl-arm-2046.jpeg*Zdjęcie poglądowe*https://www.centrumkrzesel.pl/images/parameters/8812e77770dbead16133100b3de33a20a34feeea.jpeg | Wymiary: *(z tolerancją +/- 20 mm. )** wysokość z oparciem: 800-850 [mm],
* wysokość oparcia: 340-360 [mm],
* wysokość siedziska: 450-500 [mm],
* szerokość siedziska: 440-480 [mm],
* wysokość podłokietników od siedziska: 220-250 [mm],
* szerokość całkowita krzesła: 550- 620 [mm],
* krzesło konferencyjne na stelażu 4-nożnym z podłokietnikami z tworzywa,
* miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie,
* siedzisko zabudowane od spodu plastikową osłoną (maskownicą) i tylna maskownica oparcia w kolorze czarnym,
* wytrzymała metalowa konstrukcja ramy,
* podstawa krzesła powinna być wykonana w oparciu o metalowy stelaż o przekroju min. 22 [mm], malowany proszkowo w kolorze RAL 9006 (jasnoszary, matowy),
* nogi krzesła zakończone stopkami PCV, profile zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego,
* tapicerka - tkaninaprzypominająca skórę naturalną, bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji, łatwozmywalna, gęsta struktura włókien charakterystyczny dla skóry (tkanina np. Kaiman KN429 jasny zielony (limonkowy),
* krzesło z możliwością sztaplowania (składowania w stosie) min. 3 szt.
 | **16** |

**Część II: szafy metalowe BHP**

* Szafa ubraniowa metalowa 2 segmentowa: **7 szt.**
* Wymiary zewn. (wys./szer./gł.): - 1800, 600, 490/500 [mm]
* Blacha stalowa o grubości: - 0,5-0,6 [mm].
* Każda komora wyposażona w drążek z haczykami (po 2 w każdej komorze) i półkę nad drążkiem.
* Zamek standardowy cylindryczny - trzypunktowo ryglowane drzwi (2 klucze do każdych drzwi).
* Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części drzwi.
* Malowanie ekologiczną farbą proszkową.
* Kolor – jasny popiel: RAL 7035 lub równoważny
* Rodzaj podstawy: cokół – standard.
* Stabilna, zgrzewana konstrukcja.
* Atest higieniczny:
	+ międzynarodowa norma jakości **ISO 9001:2008** oraz zgodnie z **dyrektywami CE** oraz certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990

*Rodzaj podstawy / ławeczki :*

* **

*Cokół - standard*

* **

*Ławeczka stała, listwy sosnowe lakierowane, wym: 50x75,5x41h, wysokość bez listw 38,5 (+140,00 zł)*

Dół formularza

