Opis Przedmiotu zamówienia

Celem prac jest modernizacja 2 traktów światłowodowych w lokalizacji Żeromskiego 5.

1. Wymagania dla rozbudowy traktu Żeromskiego 5 piwnica (węzeł sieciowy) - pokój 65 (serwerownia):
	1. Ogólne:
		1. maksymalne wykorzystanie istniejących tras kablowych i rurażu,
		2. pozostawienie zapasów technologicznych na trasie przebiegu i w lokalizacjach końcowych,
		3. rozszycie światłowodu na nowych panelach światłowodowych w istniejących szafach dystrybucyjnych;
	2. Szczegółowe:
		1. kabel światłowodowy 24J,
		2. typ złącza SC;
2. Wymagania dla modernizacji traktu Żeromskiego 5 Wydawnictwo (szafa dystrybucyjna) – Dawne Archiwum, pokój BHP (szafa dystrybucyjna) :
	1. Ogólne:
		1. demontaż dotychczasowego światłowodu relacji pokój 22 – dach auli – dawne archiwum,
		2. przeprowadzenie światłowodu podwieszką z wykorzystaniem pośredniego mocowania umieszczonego na dachu garaży,
		3. pozostawienie zapasów technologicznych na trasie przebiegu i w lokalizacjach końcowych,
		4. rozszycie światłowodu w istniejących panelach światłowodowych w szafach dystrybucyjnych;
	2. Szczegółowe:
		1. kabel światłowodowy 12J,
		2. typ złącza SC;