Opis Przedmiotu zamówienia

Celem prac jest modernizacja 2 traktów światłowodowych w lokalizacji Żeromskiego 5.

1. Wymagania dla rozbudowy traktu Żeromskiego 5 piwnica (węzeł sieciowy) - pokój 65 (serwerownia):
   1. Ogólne:
      1. maksymalne wykorzystanie istniejących tras kablowych i rurażu,
      2. pozostawienie zapasów technologicznych na trasie przebiegu i w lokalizacjach końcowych,
      3. rozszycie światłowodu na nowych panelach światłowodowych w istniejących szafach dystrybucyjnych;
   2. Szczegółowe:
      1. kabel światłowodowy 24J,
      2. typ złącza SC;
2. Wymagania dla modernizacji traktu Żeromskiego 5 Wydawnictwo (szafa dystrybucyjna) – Dawne Archiwum, pokój BHP (szafa dystrybucyjna) :
   1. Ogólne:
      1. demontaż dotychczasowego światłowodu relacji pokój 22 – dach auli – dawne archiwum,
      2. przeprowadzenie światłowodu podwieszką z wykorzystaniem pośredniego mocowania umieszczonego na dachu garaży,
      3. pozostawienie zapasów technologicznych na trasie przebiegu i w lokalizacjach końcowych,
      4. rozszycie światłowodu w istniejących panelach światłowodowych w szafach dystrybucyjnych;
   2. Szczegółowe:
      1. kabel światłowodowy 12J,
      2. typ złącza SC;