Zamawiający w części 4 dopuszcza zamianę sprzętu pkt 4 i 5

**Z**

* 1. **Wzmacniacz gitarowy tranzystorowy Champion 40 – 1 szt.**

1. Wzmacniacz typu combo
2. Moc: nie mniejsza niż 40W
3. Technologia: tranzystorowa
4. Głośnik: 12" Fender Special Design
5. Kanały: 2
6. Wbudowany procesor efektów
7. Efekty: Reverb, Delay/Echo, Chorus, Tremolo, Vibratone
8. Wyjście AUX
9. Wyjście słuchawkowe
10. Waga: nie więcej niż 8,6 kg
    1. **Wzmacniacz gitarowy lampowy Fender Blues Junior – 1 szt.**
    2. Wzmacniacz lampowy
    3. Moc – nie mniej niż 15W
    4. Nie więcej niż 1 kanał
    5. Gniazdo wejściowe: 1 × 1/4"
    6. Głośnik: 12" A-Type
    7. Lampy: preamp – 3 × 12AX7; poweramp – 2 × EL84
    8. Akcesoria: Footswitch FAT jednoprzyciskowy
    9. Potencjometry - Reverb, Master, Middle, Bass, Treble, "Fat" Switch, Volume
    10. Waga: nie więcej niż 10,36 kg

**Na :**

1. **Wzmacniacz gitarowy Boss Katana 50 MKII – 1 szt**
2. Wzmacniacz typu combo
3. Moc: nie mniejsza niż 50W
4. Końcowe sterowanie mocą
   1. Głośnik: nie mniej niż 12"
5. Power Amp In
6. Kanały (wzmocnienia): Brown, Accoustic, Celan, Lead, Crunch i ich warianty
7. Akcesoria: Footswitch, podpórka umożliwiająca ustawienie wzmacniacza pod innym kątem (opcjonalnie).
8. Oprogramowanie: BOSS Tone Studio
9. Możliwość używania nie mniej niż 5 efektów jednocześnie
10. Pamięć: Tone Setting
11. Wejścia: AUX IN, słuchawkowe, USB, dla footswitch
12. **Wzmacniacz gitarowy Blackstar HT-20R MkII Valve Combo – 1 szt.**
    1. Wzmacniacz lampowy
    2. Moc głośnika: nie mniej niż 20W
    3. Możliwość redukcji mocy do 2W
    4. Głośnik: nie mniej niż 12"
    5. Lampy przedwzmacniacza: 2 × ECC83
    6. Lampy wzmacniacza: 2 × EL84
    7. Wbudowany odtwarzacz MP3
    8. Potencjometry: Reverb, Override, Clean, EQ
    9. 2 kanały z osobną regulacją głośności
    10. Pętla efektów
    11. Akcesoria: Footswitch dwuprzyciskowy
    12. Wejścia: 2 x 6,3 mm Jack In (w tym jedno na footswitch), 1 x 3,5 mm AUX
    13. Wyjścia: 1 x 6,3 mm Jack (16 Ohm), 2 x 6,3 mm Jack (1 x 8 Ohm, 2 x 16 Ohm), 1 x XLR DI Out; wyjście słuchawkowe 1 x 6,3 mm Jack
    14. Złącze USB: 1 X tym B

Ponadto:

Zamawiający informuje że podane w opisie nazwy własne produktów lub producentów służą jedynie  
określeniu standardu jakości zamawianego produktu. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia produktów równoważnych o tych  
samych cechach i parametrach. Wskazanie nazw własnych przez  
Zamawiającego ma jedynie na celu kompatybilność z posiadanym już  
sprzętem dydaktycznym/medycznym/badawczym używanym przez  
Zamawiającego i stanowi racjonalną i celową potrzebę dokonania  
zakupów, które nie utrudnią prowadzenia działalności statutowej.