**Parametry urządzeń drukujących do dzierżawy**

1. **Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 15 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologia druku: | Laserowa, monochromatyczna |
| Rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200dpi |
| Szybkość drukowania: | A4: 38 str./min |
| Czas pierwszego wydruku: | Nie wyższy niż 7 sek |
| Interfejs: | USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Szacunkowe średnie miesięczne obciążenie | 500 stron |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit) Windows 10 (32-bit & 64-bit) |

1. **Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – 49 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| rozdzielczość druku w czerni | 600 x 600 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 600 x 600 dpi |
| szybkość druku mono | 30 str./min. |
| szybkość druku kolor | 25 str./min. |
| typ skanera | Płaski + ADF |
| rozdzielczość skanera | 600 x 600 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, JPEG, M-TIFF |
| skanowanie do: | Skanowanie do komputera, e-maila, USB, FTP. |
| szybkość kopiarki w czerni | 30 str./min. |
| szybkość kopiarki w kolorze | 26 str./min. |
| rozdzielczość kopiarki | 600 x 600 dpi |
| interfejs | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |
| zainstalowane opcje | Automatyczny dupleks druku i skanu, ADF z dupleksem |
| Szacunkowe średnie miesięczne obciążenie | 800 stron (przy stosunku 350 stron kolorowych 450 stron czarno – białych) |
| Wymagania systemowe | Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit) Windows 10 (32-bit & 64-bit) |

1. **Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 – 15 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologia druku: | Laserowa, monochromatyczna |
| Rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi |
| Szybkość drukowania: | 38 str./min - jednostronny,  18 str/min - dwustronny |
| Czas pierwszego wydruku: | Poniżej 7 s |
| Interfejs: | USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet |
| Podajnik papieru: | Podajnik główny- 250 arkuszy,  ADF – min. 50 arkuszy |
| Druk dwustronny | automatyczny |
| Parametry skanera | Skanowanie w kolorze, dwustronne, automatyczne kopiowanie dwustronne skanowanie do komputera, e-maila, USB, FTP. |
| Ekran dotykowy | 7” |
| Szacunkowe średnie miesięczne obciążenie | 500 stron |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit) Windows 10 (32-bit & 64-bit) |

Średni miesięczny przebieg wyliczony na podstawie trwającej umowy.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. **od momentu podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r.**

Dostawa, instalacja i uruchomienie ww. urządzeń nastąpi w siedzibie Dzierżawcy tj. w budynkach UJK w Kielcach, Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Wydziale zamiejscowym w Sandomierzu.