*Znak postępowania: DP.2301.33.2018 –* ***Dostawa materiałów elektrycznych***

Kielce 04.06.2018 r.

Dla Wykonawców

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - j.t.), Zamawiający przedstawia treść pytań, jakie wpłynęły oraz odpowiedzi:

Zadanie 2:

1. Poz.37 Bezpiecznik termiczny 10 A . - Proszę o więcej informacji.?

Odpowiedź: poz 37 otrzymuje brzmienie: wyłacznik nadmiarowo prądowy wkrętkowy 10A.

1. poz.39 Bok oprawy OWF 2x40W. - Oprawy nie są już produkowane. Co robimy w tej sytuacji.?

Odpowiedź: W zamian za element do wymiany dla oprawy OWF wycofanej z produkcj należy wycenić oprawę świetlówkową 2x36W, IP min 40, typ montażu – sufit, ściana, klosz mleczny, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo kolor biały, wymiary zbliżone do podanych: 1250x152x65mm

1. Poz 55. Gniazda P/T. - Proszę o więcej informacji . czy maja być Z/U , B/U, pojedyncze czy podwójne.?

Odpowiedź: Gniazdo p/t 230V, 2P+Z pojedyncze – 3 szt

Gniazdo p/t 230V, 2P+Z podwójne – 2 szt

1. poz.79-80 Klosz do oprawy OWF 2x36W ,Klosz do oprawy OWF 2x40W – Oprawy nie są już produkowane. Co robimy w tej sytuacji.?

Odpowiedź: Klosz jak dla opraw opisanych poz. Nr 39 (odpowiedź na pytanie nr 2)

1. Poz.94 Listwa zaciskowa 1,5 LTF – Czy można zastąpić 2,5 mm2?

Odpowiedź: Można zastąpić listwą o przekroju do 2,5mm2

1. Poz.99 Łącznik podw. Uniwersalny schodowy. -  Łącznik ma być N/T czy P/T.?

Odpowiedź: Wyłacznik do montażu p/t

1. Poz.194 Rura karbowana Ø16 – Wymiar Ø16 ma być na zewnątrz czy wewnątrz. ?

Odpowiedź: Wymiar 16mmm wewnątrz rury

1. Poz.197 Starter elektroniczny – Jaka moc ?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje tę pozycję

1. poz. 214 Stycznik na szynę 16A/230 – jakie maja być styki i ile ma ich być.?

Odpowiedź: Styki 4xNO (zwierne) i 1xNC(rozwierny)

1. Poz. 215 Stycznik na szynę 20A/230– jakie maja być styki i ile ma ich być.?

Odpowiedź: Styki 4xNO (zwierne) i 1xNC(rozwierny)

1. Poz.216Stycznik na szynę 25A/230– jakie maja być styki i ile ma ich być.?

Odpowiedź: Styki 4xNO (zwierne) i 1xNC(rozwierny)

1. Poz.217 Stycznik SV 230V/25A mocowane na szynie – jakie maja być styki i ile ma ich być.

Odpowiedź: Styki 4xNO (zwierne) i 1xNC(rozwierny)

1. Poz. 223 Sznur przyłączeniowy z wtyczką 2 x 1,5 3mb – przewód ma być w gumie czy polwinicie?

Odpowiedź: Izolacja polwinitowa

1. Poz.224 Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 1,5mb- przewód ma być w gumie czy polwinicie?

Odpowiedź: Izolacja polwinitowa

1. Poz.225 Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 3mb -przewód ma być w gumie czy polwinicie?

Odpowiedź: Izolacja polwinitowa

1. Poz. 226 Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 5mb - przewód ma być w gumie czy polwinicie?

Odpowiedź: Izolacja polwinitowa

1. Poz. 232  Transformator do lamp LED 12V DC – jaka moc?

Odpowiedź: Moc 60W

1. Poz.326 Wyłącznik uniwersalny 10A/250V - wyłącznik ma być P/T czy N/T?

Odpowiedź: Wyłącznik do montażu p/t

1. Poz. 339 Żarówka G12 – Jaka moc żarówki?

Odpowiedź: Żarówka o mocy 35W, 1-szt

Żarówka o mocy 70W -1szt

Żarówka o mocy 150W - 1szt

Część II

1. Poz. 35 proszę p podanie typu bezpiecznika

Odpowiedź: Wkładka topikowa WT-00 gG 16A-2szt, 32A -2szt i 50A-1szt

1. Poz. 36 podany typ nie jest jednoznaczny, proszę o podanie typu oraz o określenie ile amper ma mieć bezpiecznik

Odpowiedź: Wyłacznik nadmiarowo prądowy modułowy B10A-2szt, B16A-1 szt, B20A-1szt, B25A-1szt

1. Poz. 37 proszę o podanie rozmiaru bezpiecznika

Odpowiedź: poz 37 otrzymuje brzmienie: wyłącznik nadmiarowo prądowy wkrętkowy 10A

1. Poz. 39 boki do opraw są niedostępne i wycofane przez producenta jak i całe oprawy, proszę o wykreślenie

Odpowiedź: W zamian za element do wymiany dla oprawy OWF wycofanej z produkcj należy wycenić oprawę świetlówkową 2x36W, IP min 40, typ montażu – sufit, ściana, klosz mleczny, obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo kolor biały, wymiary zbliżone do podanych: 1250x152x65mm

Część II

1. Poz. 79,80 klosze oraz oprawy wycofane z oferty producenta, proszę o wykreślenie

Odpowiedź: Klosz jak dla opraw opisanych poz. Nr 39 (odpowiedź na pytanie nr 2)

Część II

1. Poz. 137 proszę o podanie typu przekaźnika

Odpowiedź: Zamawiający anuluje tę pozycję

Część II

1. Poz. 196 proszę o sprawdzenie symbolu, podany symbol nie wskazuje żadnego produktu

Odpowiedź: Zamawiający anuluje tę pozycję

1. Poz. 197 proszę o podanie do jakich ma być świetlówek

Odpowiedź: Zamawiający anuluje tę pozycję

1. Poz. 212 oprawki zostały wycofane przez producenta, nie ma zamiennika, proszę o wykreślenie

Odpowiedź: Gnazdo świetlówki 511 – 3 szt. i 512-2 szt. do oprawy OWF

1. Poz. 339 proszę o podanie mocy żarówki

Odpowiedź: Należy podać cenę dla żarówek o mocy 35W -1 szt, 70W- 1szt i 150W-1 szt.

Zadanie 2:

1. Poz. 89 Listwa elektroinstalacyjna 20 x 14 naścienna – można zamienić na 20x18?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

1. Poz. 168 Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 200 x 200 – można zamienić na 200x 140?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

1. Poz. 169 Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 50 x 50 – można zamienić na 75x75?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

1. Poz.345 Złączka instalacyjna WAGO 2 x 2,5 – Złączka do linki czy drutu?

Odpowiedź: Złączka do drutu.

1. Poz.346 Złączka instalacyjna WAGO 3 x 2,5 - Złączka do linki czy drutu?

Odpowiedź: Złączka do drutu.

1. Poz.347 Złączka instalacyjna WAGO 4 x 2,5 - Złączka do linki czy drutu?

Odpowiedź: Złączka do drutu.

1. Poz.348 Złączka instalacyjna WAGO 5 x 2,5 - Złączka do linki czy drutu?

Odpowiedź: Złączka do drutu.

**Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 2b w pliku o nazwie „załacznik nr 2b-po poprawie”**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ również w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Wobec powyższego, zapis rozdz. XI pkt 2 i 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć do dnia **08.06.2018 r. do godziny 11:00**.

3.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.06.2018 r. o godzinie 11:15**,w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Dział Zamówień Publicznych”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2018 r. pod nr 500123827-N-2018.