**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce

Zadanie realizowane będzie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5

 Zakres przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż drzwi wewnętrznych w ściance o wymiarze 2310x2335 mm w tym drzwi o wymiarze 900x2238 mm - 1 szt.

2. Ogólny opis zamówienia:

W zakres prac wchodzi dostawa i montaż ścianki aluminiowej o wymiarze 2310x2335 mm lakierowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 6016 satyna RAL 6017 satyna, z poprzeczką usztywniającą, zamkiem zamykanym na klucz oraz pochwytem i samozamykaczem.

W zakres realizacji wchodzi:

* demontaż istniejącego przeszklenia wraz z konstrukcją,
* montaż nowej ścianki aluminiowej,
* wyprawienie ościeży i uszkodzeń powstałych podczas prac
* malowanie ścian w zakresie od ściany do ściany

III. Stan formalno-prawny

1.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o niniejszy opis przedmiotu zamówienia.

2.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym z obowiązującym prawem i ryzykiem związanym z wykonaniem przedmiotu umowy.

3.W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszystkie koszty jakie wygenerować może montaż, w tym m.in. oczyszczenie lub pomalowanie ścian gdyby uległy zniszczeniu.

4. Oferent przedstawi cenę ryczałtową.

5.Przy rozliczeniu końcowym Zamawiający będzie wymagał załączenia protokołu odbioru robót , dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach

6.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów wykończenia ścian elementy te należy odtworzyć.

7.Obiekt objęty przedmiotem zamówienia jest obiektem użytkowanym przez Zamawiającego , w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania pomiaru i montażu oraz utrzymania porządku i szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz współpracy z kierownikiem budynku CJO,

8.Zamawiający zapewni osoby obierające zakres prac, które będą nadzorować i koordynować prace związane z dostawą i montażem.

9.Zaleca się wykonanie przez Oferenta wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty na obiekcie z kierownikiem :

10.Wykonawca w swojej ofercie załączy charakterystykę ścianki aluminiowej.

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
* Termin wykonania maksymalnie **35 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy.
* Gwarancja – minimum 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.